滑环审〔2025〕7号

安阳市生态环境局滑县分局

关于滑县盛泰包装制品有限公司年产500万个无纺布袋建设项目环境影响报告表的批复

滑县盛泰包装制品有限公司：

你公司（统一社会信用代码：91410526MADLDCQ17K）上报的由安阳市中诺环境保护咨询有限公司郭强（职业资格证书管理号：20220503541000000048）主持编制完成的《滑县盛泰包装制品有限公司年产500万个无纺布袋建设项目环境影响报告表（报批版）》（以下简称《报告表》）及相关材料已收悉。该项目位于河南省安阳市滑县上官镇工业园8号，总投资200万元，环保投资15万元。该环评审批事项已在我县政府网站公示期满。依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等法律法规文件规定，经研究，批复如下：

一、《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信，同意批准该《报告表》。你单位应按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护对策进行项目建设。

二、你单位应向社会公众主动公开经批准的《报告表》，并接受相关方的咨询。

三、你单位应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护规范要求，落实防治环境污染和环保设施投资概算。

（二）依据《报告表》和本批复文件，对项目运营过程中产生的废气、废水、噪声、固体废物等污染，采取相应的防治措施。

（三）项目外排污染物应满足以下要求：

1.废气：调墨、供墨、丝印、凹版印刷、淋膜、烘干工序设备进行二次密闭，并在设备上方安装集气罩，废气收集后经二级活性炭吸附装置处理后由一根15米高排气筒排放；危废暂存间危废桶装二次密闭，废气经1套活性炭吸附装置处理后与调墨、供墨、丝印、凹版印刷、淋膜、烘干工序治理设施共用一根15m 排气筒排放；废气排放须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2限值、《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南(2020年修订版)》的函（环办大气函〔2020〕340号）玻璃钢（纤维增强塑料制品）A级企业要求、《河南省印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）限值要求、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）限值要求、《安阳市2019年工业大气污染治理5个专项实施方案》（安环攻坚办〔2019〕196号）要求、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）标准限值、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）要求。

2.废水：冷却废水、生活废水、地面清洗废水经化粪池（10m³）处理后由建设单位定期清运用于周边农田施肥；待园区污水处理厂管网铺设到位后排入该污水处理厂，废水排放须满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准限值要求及滑县长青水务服务有限公司进水水质标准限值。

3.噪声：经采取基础减振、厂房隔声、距离衰减等措施后，厂界噪声排放须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值。

4.固体废物：废边角料暂存于一般固废暂存间（6㎡），定期外售，废印刷版、废胶浆桶、废油墨桶、废活性炭、废过滤棉、废抹布收集后暂存于危废暂存间（10㎡），定期交由有资质单位处理；生活垃圾经垃圾桶收集后，交环卫部门统一处理。一般固体废物暂存应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599 -2020）要求，危险废物暂存应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。

（四）本项目建成后主要污染物排放总量控制指标为：COD：0.0083t/a、NH3-N：0.0006t/a、VOCs：0.0243t/a。

四、在项目发生实际排污行为前，按照经批准的环境影响评价文件认真梳理并确认各项环境保护措施落实后，依法办理排污许可手续。

五、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度，并按规定程序开展竣工环境保护验收。

六、环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施发生重大变动的，应当依法重新报批项目环境影响评价手续。

七、如果今后国家或我省颁布新标准或对治污设施有新要求，你单位应按新标准、新要求执行。

2025年2月8日

主办：环境影响评价科 督办：环境影响评价科

抄送：滑县环境监察大队、上官镇环保所。

安阳市生态环境局滑县分局办公室 2025年2月8日印发