滑县集中式生活饮用水水源水质状况报告
（第三季度）
 
一、监测情况
2026年第三季度，监测监控中心对1个地表型饮用水源地（三水厂）进行了监测，达标率为100％。
（一）监测点位：三水厂。
[bookmark: _GoBack]（二）监测项目：地表饮用水源地按照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1基本项目（23项，化学需氧量除外）、表2地表水源地补充项目共（5项）和表3的优选特定项目33项（监测项目及推荐方法详见河南省环境保护厅豫环文〔2013〕43号中附表1），共61项及每月取水量。 
二、评价标准
地表饮用水源地按《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1Ⅲ类及表2、表3标准限值执行。
三、评价结果
根据饮用水源地监测结果（见附表），滑县水质各项目均达到III类水质标准，达标率为100％。


	2026年第三季度地表饮用水分析结果报告单

	                                               　　　　　　　　　　                                  单位：mg/L(PH值除外) 

	采样地点
	采样时间
	水温℃
	pH
	溶解氧
	高锰酸盐指数
	化学需氧量
	生化需氧量
	氨氮
	总磷
	总氮
	铜
	锌
	氟化物
	硒

	三水厂
	2026.07.09
	23.1 
	8.5
	6.47
	1.8 
	/
	0.5
	0.032
	0.02
	0.93 
	0.0006L
	0.05L
	0.210 
	0.0004L

	采样地点
	采样时间
	砷
	汞
	镉
	六价铬
	铅
	氰化物
	挥发酚
	石油类
	阴离子表面活性剂
	硫化物
	粪大肠菌群
	硫酸盐
	氯化物

	三水厂
	2026.07.09
	0.0014
	0.00004L
	0.00005L
	0.004L
	0.0006L
	0.001
	0.0003
	0.01L
	0.05L
	0.01L
	960
	26.0 
	5.43 

	采样地点
	采样时间
	硝酸盐
	铁
	锰
	三氯甲烷
	四氯化碳
	三氯乙烯
	四氯乙烯
	苯乙烯
	甲醛
	苯
	甲苯
	乙苯
	二甲苯①

	三水厂
	2026.07.09
	0.711
	0.00082L
	0.00074L
	0.0014L
	0.0015L
	0.0012L
	0.0012L
	0.0006L
	0.05L
	0.0014L
	0.0014L
	0.0008L
	0.0014L

	采样地点
	采样时间
	异丙苯
	氯苯
	1,2-二氯苯
	1,4-二氯苯
	三氯苯②
	硝基苯
	二硝基苯④
	硝基氯苯⑤
	邻苯二甲酸二丁酯
	邻苯二甲酸二（2-乙基已基）酯
	滴滴涕
	林丹
	阿特拉津

	三水厂
	2026.07.09
	0.0007L
	0.001L
	0.0008L
	0.0008L
	0.000037L
	0.0004L
	0.00005L
	0.00005L
	0.0001L
	0.00041L
	0.000031L
	0.000025L
	0.00008L

	采样地点
	采样时间
	苯并（a)芘
	钼
	钴
	铍
	硼
	锑
	镍
	钡
	钒
	铊
	月取水量（万吨）
	
	

	三水厂
	2026.07.09
	0.0000004L
	0.00577
	0.00007
	0.00004L
	0.0124
	0.00015L
	0.00176
	0.0309
	0.00243
	0.00002L
	165
	
	

	备注：带“Ｌ”均为未检出。





































