关于2026年7月9日拟作出的建设项目环境影响评价文件
批准决定的公示
  根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审议，我局拟对1个建设项目环境影响评价文件作出审批意见。为保证审批意见的严肃性和公正性，现将各建设项目环境影响评价文件的基本情况予以公示。如有异议，请在公示期内反馈我局环评科。公示期为2026年7月9日－2026年7月15日（5个工作日）。
[bookmark: _GoBack]电话：0372—8181590
通讯地址：滑县创业大道与欧阳路交叉口向东50米路北（456400）
听证告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起五个工作日内申请人、有重大利益关系的利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件批复决定要求听证。
拟审批的建设项目环境影响文件
	序号
	建设
单位
	项目
名称
	建设
地点
	环境影响评价机构
	建设项目
概况
	主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施

	1.
	河南正恒电缆有限公司
	年加工2000万米电线电缆建设项目
	年加工2000万米电线电缆建设项目
	河南青盟环保科技有限公司
	总投资2000万元，环保投资10.7万元。。
	[bookmark: OLE_LINK16][bookmark: OLE_LINK15]1. 废气：挤出机二次密闭，挤出废气与喷码废气经集气罩收集至两级活性炭吸附装置处理后，通过15m高排气筒排放。废气排放须满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）含2024年修改单、《印刷工业大气污染物排放标准》（GB 41616-2022）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）、河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2024年修订版）中“塑料制品”A级绩效要求及《全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值》（豫环攻坚办〔2017〕162号）相关要求。
2. 废水：冷却废水经循环水池（5m3）循环使用，不外排；生活污水经化粪池（5m3）处理后定期清掏，用于肥田。
3. 噪声：经选用低噪声设备、安装基础减震、厂房隔声等措施后，厂界噪声排放须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值。
4. 固体废物：非金属丝、废包装材料、不合格品暂存在一般固废暂存间（10m2）后，定期外售；废油墨桶、废活性炭、废液压油、废液压油桶暂存在危废暂存间（10m2）后，定期交有资质单位处置。生活垃圾经垃圾桶收集后交环卫部门处理。一般固体废物暂存应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599 -2020）要求，危险废物暂存应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。




