[bookmark: _GoBack]关于2026年8月18日拟作出的建设项目生态环境影响评价文件
批准决定的公示
  根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审议，我局拟对1个建设项目生态环境影响评价文件作出审批意见。为保证审批意见的严肃性和公正性，现将各建设项目生态环境影响评价文件的基本情况予以公示。如有异议，请在公示期内反馈我局环评科。公示期为2026年8月18日－2026年8月24日（5个工作日）。
电话：0372—8181590
通讯地址：滑县创业大道与欧阳路交叉口向东50米路北（456400）
听证告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起五个工作日内申请人、有重大利益关系的利害关系人可对以下拟作出的生态建设项目环境影响评价文件批复决定要求听证。
拟审批的建设项目生态环境影响文件
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	主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施

	1.
	滑县国粹文体厂
	年生产文化用品5万套
建设项目
	滑县八里营镇西郭庄村西头中心小学东150米路北88号
	河南邦驰环保科技有限公司
	占地面积800m2，总投资30万元，环保投资10万元。
	[bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK16]1. 废气：热塑成型机投料口三面密闭，设备上方设置集气罩，雕刻工序密闭作业，设备上方设置集气罩，废气经覆膜袋式除尘器处理后通过15m高排气筒排放；干式抛光机密闭作业，废气经集气管道进入覆膜袋式除尘器处理后通过15m高排气筒排放；点漆车间密闭，注膜、脱模工段车间密闭，废气活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒排放。废气排放须满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572—2015）（含2024年修改单）限值、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1特别排放限值、《河南省重点行业绩效分级指南（2024年修订版）》塑料制品行业要求、《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》（环办大气函〔2020〕340号）中工业涂装行业要求、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）相关要求及《关于印发安阳市2019年工业大气污染治理5个专项实施方案的通知》（安环攻坚办〔2019〕196号）相关要求。
2. 废水：生产过程中使用的冷却水循环使用，不外排；生活污水经化粪池（10m3）处理后，定期清掏用于肥田。
3. 噪声：经采取基础减振、厂房隔声等措施后，厂界环境噪声排放须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值，敏感点噪声须满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准限值。
4. 固体废物：残次品、打磨废渣、废竹片分类收集后暂存于一般固废暂存间（10m2），定期外售综合利用；除尘器收尘暂存于一般固废暂存间（10m2）后交当地环卫部门处置。废油漆桶、废活性炭经危废暂存间（10m2）暂存后，定期交由有资质单位处置；生活垃圾经垃圾桶收集后由环卫部门定期清运。一般固体废物暂存应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求，危险废物暂存应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。





