关于2026年8月25日拟作出的建设项目生态环境影响评价文件
批准决定的公示
[bookmark: _GoBack]  根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审议，我局拟对1个建设项目生态环境影响评价文件作出审批意见。为保证审批意见的严肃性和公正性，现将各建设项目生态环境影响评价文件的基本情况予以公示。如有异议，请在公示期内反馈我局环评科。公示期为2026年8月25日－2026年8月31日（5个工作日）。
电话：0372—8181590
通讯地址：滑县创业大道与欧阳路交叉口向东50米路北（456400）
听证告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起五个工作日内申请人、有重大利益关系的利害关系人可对以下拟作出的生态建设项目环境影响评价文件批复决定要求听证。
拟审批的建设项目生态环境影响文件
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概况
	主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施

	1.
	河南振省线缆有限公司

	年产2000 吨塑料颗粒、1000万米电线电缆建设项目

	滑县白道口镇派出所西 300 米

	[bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK14]河南中环联创环保科技有限公司
	占地面积2600m2，总投资1800万元，环保投资52万元
	[bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK16]1. 废气：配料、搅拌工序二次密闭，废气经密闭间密闭收集至袋式除尘器处理后通过15m高排气筒排放；颗粒料生产线中挤出造粒工序、电线电缆生产线中熔融挤出工序二次密闭，废气经密闭间密闭收集至活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒排放。废气排放须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及2024年修改单、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）、《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2024年修订版）-塑料制品A级企业要求、《关于印发安阳市2019年工业大气污染治理5个专项实施方案》（安环环攻坚办〔2019〕196号）要求及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）-其他行业相关要求。
2. 废水：冷却用水循环使用，不外排；生活污水经化粪池（10m2）处理后，由建设单位定期清掏，拉走肥田。
3. 噪声：经采取选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等措施后，厂界环境噪声排放须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值。
4. 固体废物：废增塑剂桶在厂区内集中收集后，由供应厂家进行回收；袋式除尘器收尘灰定期密闭收集后，返回生产工序，作为原料使用。废包装材料、废金属丝、废塑料、不合格产品、废减振垫、废布袋经一般固废暂存间（15m2）暂存后，定期外售。废油墨桶要求建设单位对水性油墨桶进行鉴定，鉴定之前按危废进行管理暂存在危废暂存间（15m2）后定期交由有资质单位处置；废活性炭经危废暂存间（15m2）暂存后，定期交由有资质单位处置。生活垃圾经垃圾桶收集后，委托环卫部门统一清运。一般固体废物暂存应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求，危险废物暂存应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。




